|  |
| --- |
| Hovedstrøm |
| Ute i anlegg | X1 | Inne i skap |
| L1-Inn | 1 | F1:1 |
| L2-Inn | 2 | F1:3 |
| L3-Inn | 3 | F1:5 |
| Jord-Inn | 4 | Jord |
| M1:U | 5 | FY1:U |
| M1:V | 6 | FY1:V |
| M1:W | 7 | FY1:W |
| Jord | 8 | Jord |
| M2:U | 9 | FY2:U |
| M2:V | 10 | FY2:V |
| M2:W | 11 | FY2:W |
| Jord | 12 | Jord |
| 3~:U | 13 | K1:2 |
| 3~:V | 14 | K1:4 |
| 3~:W | 15 | K1:6 |
| Jord | 16 | Jord |
| 3~:U | 17 | K2:2 |
| 3~:V | 18 | K2:4 |
| 3~:W | 19 | K2:6 |
| Jord | 20 | Jord |

|  |
| --- |
| Strømsløyfer og Styrestrøm |
| Ute i anlegg | X2 | Inne i skap |
| AI0 | 1 | +24 |
| AI0 | 2 | PLS:AI0:1 |
| AI1 | 3 | +24 |
| AI1 | 4 | PLS:AI1:4 |
| DI1 | 5 | +24 |
| DI1 | 6 | PLS:i1:14 |
| DI2 | 7 | +24 |
| DI2 | 8 | PLS:i2:15 |
| DI3 | 9 | +24 |
| DI3 | 10 | PLS:i3:16 |
| DI4 | 11 | +24 |
| DI4 | 12 | PLS:i4:17 |